**工业高速门该如何保养**

-- 灿杰门业 --

工业高速门在使用的过程中，要定期及时的进行检查和保养，企业对工业高速门养成良好的习惯，不仅可以减少门的故障率，增加生产效率，也可以增加它的使用寿命，减少生产成本。如今工业高速门的应用也十分广泛，很受大众欢迎。接下来灿杰为您介绍工业快、高速门的保养细则。  
  
　　1、电机的维护保养期为半年，减速机构至少每半年添加一次润滑油，另外应该定期检查电机的各个部件，及时更换。  
  
　　2、安全气囊定期检查，保证其不被外力损坏，否则，如果安全气囊漏气，将失去保护功能。  
  
　　3、扭簧在使用一段时期后，应检查其是否尚可正常工作，如有松动应该及时校紧或更换。  
  
　　4、提升门的其他部件在使用的过程中，应该尽量避免被外力碰撞，如有碰撞应该及时检查各部件能否正常运行