**工业门该如何保养**

---- 灿杰门业 ----

1、工业门门帘禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘外表。

2、工业门运转、滑行、传动等部位应定时查看(至少每年2次)，并根据需要及时加油，以确保卷帘门的正常运行。

3、工业门门帘和易锈部位，应进行定时防腐、油漆及保护处置，制止用重物、硬物冲击门面。

4、不要用湿手敞开门锁，或将富含腐蚀性成分的溶剂溅到卷帘门及门锁上。

5、擦洗水晶卷帘门时，不要让清洗剂或水进入卷帘条缝隙内，避免压条变形，擦洗时不要用力过猛，避免呈现门体表变的刮痕。

6、铲除卷帘门外表污迹时，可哈气打湿后，用软布擦洗，硬布容易划伤外表，污迹太重时可运用中性清洗剂、牙膏或家俬专用清洗剂，去污后当即擦洗洁净。

7、在清除工业门上的尘埃时，可用吸尘器进行清除。

8、为保持工业门的外表光泽和使用寿命，应定时进行清洗、除尘，对外表进行维护，并对部件进行保养。

**灿杰可贴心提供年间定时维保。**