**工业门的构成**

-- 灿杰门业 --

**工业门的构成**： 工业门主要由门体、五金件、驱动系统、控制系统及安全系统组成。工业门门体：由不锈钢、彩钢、镀锌钢、板钢、铝合金、聚氨酯及聚苯乙烯等材料精制而成，厚度视门体大小而定，颜色可选，密封件根据要求选择。

**工业门五金件**：工业门中心架、工业门可调合页、工业门轴承架、工业门拉簧和扭簧、工业门立轨固定架、工业门塔轮、工业门平轮、工业门滑轮、工业门顶轮架、工业门底轮架、工业门专用轨道、防夹手颌

**工业门驱动**：开门机是工业门的核心组件，根据您所选择型号中的门大小，指导选择开门机的额定功率；根据门的类型选择正确的开门机类型：

**工业门控制**：工业门控制根据需要可选择：按键、拉绳、遥控、感应、光电、微波、磁环等控制方式

**工业门安全系统**：工业门安全系统包括：遇阻反弹、红外保护、安全气囊、防断裂装置、警报器等

**工业门开启方式**：工业门开启方式主要有：垂直提升式、平移式、平开式、折叠式、卷帘式等